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新疆维吾尔自治区机动车检验机构资质认定
评审工作指南


1 [bookmark: _Toc30883][bookmark: _Toc22587][bookmark: _Toc18785][bookmark: _Toc5375]目的
为进一步规范新疆机动车检验机构资质认定技术评审工作，推动机动车检验机构准入评审工作统一规范、科学准确，有效提升资质认定审批质量，结合评审工作实际，编制本指南。
2 [bookmark: _Toc26723][bookmark: _Toc2122][bookmark: _Toc5210][bookmark: _Toc1407]依据
《检验检测机构资质认定管理办法》
[bookmark: _GoBack]《检验检测机构资质认定评审准则》（以下简称《准则》）
《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》（以下简称《补充要求》）及释义
GB 38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》
GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》
GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》
GA 802-2019《道路交通管理机动车类型》
GB 3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》
GB 18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》
HJ 1237-2021《机动车排放定期检验规范》
HJ 1238-2021《汽车排放定期检验信息采集传输技术规范》
GB/T 35347《机动车安全技术检测站》
注：GB/T 35347目前处于征求意见阶段，待正式发布后以现行有效正式文本为准。
3 [bookmark: _Toc3805][bookmark: _Toc31875][bookmark: _Toc8262][bookmark: _Toc21616]适用范围
本《指南》适用于在新疆开展的机动车检验机构资质认定技术评审活动，本《指南》不适用于仅从事摩托车检验的机构。
4 [bookmark: _Toc1919][bookmark: _Toc31323][bookmark: _Toc4115][bookmark: _Toc11969][bookmark: _Toc16268]人员
[bookmark: _Toc18602][bookmark: _Toc25306][bookmark: _Toc5973][bookmark: _Toc12723]4.1人员岗位要求及判定指南
[bookmark: _Toc15920][bookmark: _Toc2873][bookmark: _Toc9015]4.1.1要求
《准则》2.9：检验检测机构应当具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。
《补充要求》第七条及释义：检验机构应当按照资质认定要求，配置相应的检验人员。机动车检验机构检验人员应当包括（但不限于）：登录员、外观检验员、底盘部件检验员、引车员、OBD查验员、排放检验员等。检验人员的检验能力应当与所承担的机动车检验工作相匹配。
[bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc30966][bookmark: _Toc21698]4.1.2判定指南
岗位设置按照《准则》及《补充要求》的相关规定，结合GB 38900-2020、GB 3847-2018、GB 18285-2018等检验标准要求和新疆机动车检验工作实际，机构应设置的岗位包括管理岗位、检验岗位和服务岗位。
a）管理岗位是指最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人、内审员、监督员、资料管理员、设备管理员、网络管理员等人员（详见表1）；
表1：管理岗位人员配置表
	序号
	岗位
	配置

	1
	最高管理者
	√

	2
	技术负责人
	√

	3
	质量负责人
	√

	4
	授权签字人
	√

	5
	内审员
	√

	6
	监督员
	√

	7
	设备管理员
	√

	8
	资料管理员
	√

	9
	网络管理员
	√

	注1：√表示应配置；
注2：最高管理者可由法定代表人担任。


b）检验岗位是指登录员、外观检验员、底盘部件检验员、引车员、OBD查验员、排放检验员、排放辅助检查人员等（详见表2）；
表2：检验岗位人员配置表
	序号
	岗位
	申请能力

	
	
	汽车检验
	摩托车检验

	1
	登录员
	√
	√

	2
	外观检验员
	√
	√

	3
	引车员
	√
	√

	4
	底盘部件检验员
	√
	×

	5
	底盘动态检验员
	√
	√

	6
	OBD查验员
	√
	×

	7
	排放计算机操作员
	√
	×

	8
	排放辅助检查人员
	√
	×

	注：√表示应配置，×表示无需配置。


c）服务岗位是指综合咨询导办员、资料审核员、资料受理和检验报告扫描上传人员等服务人员（详见表3）。
表3：服务岗位人员配置表
	序号
	岗位
	配置

	1
	综合咨询导办员
	√

	2
	资料审核员、资料受理和检验报告扫描上传人员
	√

	注：√表示应配置。



[bookmark: _Toc32479][bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc30919][bookmark: _Toc1965]4.2人员配置要求及判定指南
[bookmark: _Toc1836][bookmark: _Toc31222][bookmark: _Toc13931]4.2.1要求
《补充要求》第九条及释义：机动车检验机构检验人员数量应当与检测线数量及日检验车辆数量相匹配，满足机动车检验的要求。
[bookmark: _Toc20645][bookmark: _Toc7404]4.2.2判定指南
4.2.2.1机动车检验机构接受现场评审时，应当提交管理、检验、服务等岗位人员的劳动合同及社保缴费明细；首次申请资质认定的，还应提供相关人员在本机构从业满3个月的社保缴费明细。人员社保缴纳单位与本机构不一致的，该人员视为无效在岗人员（兵团社保、社区社保及其他特殊情形除外）。
4.2.2.2机构基本配置从业人员不少于10人，多条安检线、多条环检线，适当增加线内检验人员数量。
[bookmark: _Toc15784]4.2.2.3人员兼岗要求
机构各岗位之间可相互兼任，应合理设置岗位职责、明确任职能力要求，兼顾工作独立性与运行效率，下列情形除外：
a）质量负责人和技术负责人不应由同一人担任；
b）只有1名授权签字人的机构，授权签字人不得兼任检验人员；
c）检验同一辆车时，每名检验人员只能从事一个岗位的检验工作，但下列情形除外：引车员可以兼任底盘动态检验员；外观检验员、引车员或排放计算机操作员可以兼任OBD查验员；排放计算机操作员可以兼任排放辅助检查人员；
d）对于具有多场所的机动车检验机构在管理体系文件中应制定多场所人员的使用规则及要求，包括管理人员、检验人员、服务人员的调用、轮岗、签署要求等规定。
5 [bookmark: _Toc16675][bookmark: _Toc32508][bookmark: _Toc10052][bookmark: _Toc13764][bookmark: _Toc5253]场所设施
5.1 [bookmark: _Toc25135][bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc16888][bookmark: _Toc22655][bookmark: _Toc15969]工作场所要求及判定指南
[bookmark: _Toc4406][bookmark: _Toc12055]5.1.1要求
《准则》2.10：检验检测机构应当具有固定的工作场所，工作环境符合检验检测要求。
《准则》2.10.1*17：检验检测机构对工作场所具有完全的使用权，并能提供证明文件。如租用、借用场地，租用、借用场地的期限不少于1年。
《补充要求》第十四条及释义：机动车检验机构应当具有所有权或者完全使用权的固定工作场所，包括自有产权，上级划拨或允许使用，或有租赁协议。工作场所不得与他人共用，不得占用社会道路，不得存在场外飞地等。
《补充要求》第十五条及释义：机动车检验机构场地、建筑物等设施应满足承检车型检验项目和安全作业的要求，并设置相应的办公、检验、服务等区域。在检验区域内对车辆进行有移动性质的检测时应封闭管理，有隔离设施防止无关人员进入，确保检验安全。
[bookmark: _Toc30807][bookmark: _Toc9527][bookmark: _Toc2631]5.1.2判定指南
5.1.2.1机动车检验机构提供的工作场所具有所有权或完全使用权的证明文件包括：
a）使用自有房屋的，应有房屋的不动产权证书（或房屋所有权证）；使用非自有房屋的，应有有效的租赁（借用）合同（或无偿使用证明）和房屋的不动产权证书（或房屋所有权证）；
b）尚未取得房屋的不动产权证书（或房屋所有权证）且属于国有土地房屋的，应有房屋买卖合同等产权来源证明及竣工验收证明等交付使用证明；
c）属于集体土地房屋的或者由于特殊原因无房屋产权来源证明的，可以提交具备管理权限和职能的单位出具的证明材料，材料明确房产权属主体、产权性质、行政区划、街道门牌号码等基本内容；
d）由各类产业聚集园区提供工作场所的，应有园区管委会出具的该场所地址证明文件。
机动车检验机构提供的场所不动产权证书和租用场所范围的场地平面图，应与产权证明、租用合同（如有）及机构实际场所布局一致，并覆盖全部工作场所，图中应清晰界定工作场所内各区域的边界范围，明确标注各区域，包括车辆进出口位置、场内道路、外检区、检测车间、办公区、停车场、路试区域、各检验工位之间的流转通道等具体位置、场地尺寸。
5.1.2.2对于设置在工业园区、汽车产业园区、物流园区、商贸市场、客运站等处的工作场所，此类工作场所具有完全使用权边界认定条件为：一是应与园区、市场内的其他单位进行有效的物理隔离，具有固定且不可拆卸的隔离设施，隔离设施高度不低于1.5m，不得以锥形桶、警戒带等可拆卸、可移动方式隔离；二是不得将社会道路，包括园区、市场内等供公共车辆通行的道路、应急通道纳入工作场所内；三是工作场所封闭区域外可借助园区公共道路通往市政道路。
5.1.2.3工作场所内不得有机动车生产、销售、维修等单位。
5.1.2.4对于由公安机关交通管理部门设置在检验机构工作场所内的车辆登记服务站，是公安机关服务群众的非经营性场所。
5.1.2.5机动车检验机构注册登记地址与检验检测场所地址不一致时，应在《检验检测机构资质认定申请书》注明注册地址和检验检测场所地址。
[bookmark: _Toc26386][bookmark: _Toc25506][bookmark: _Toc24773][bookmark: _Toc27343]5.2场所区域设置要求及判定指南
[bookmark: _Toc16591][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc8810]5.2.1要求
《准则》2.10.2.20：检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素（如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等），并设置必要的防护设施、应急设施，制定相应预案。
《补充要求》第十五条：机动车检验机构场地、建筑物等设施应当满足承检车型检验项目和安全作业的要求，并设置相应的办公、检验、服务等区域。
办公区域应当设置办公室、档案室（分类存放技术档案、车辆档案）、机房。
检验区域应当设置预检区、外检区、车辆底盘部件检验区（可与具备其功能的检验区合并）、检测车间（仪器设备自动控制区）、底盘动态检验区、行车制动性能路试检验区（适用时）、驻车制动性能路试检验区、整备/空车质量和外廓尺寸检验区（适用时）。外检区应当设置外检棚或外检车间。在检验区域内对车辆进行有移动性质的检测时应当封闭管理，有隔离设施防止无关人员进入，确保检验安全。
[bookmark: _Toc5279][bookmark: _Toc11879][bookmark: _Toc2720]5.2.2判定指南
5.2.2.1小型车辆外检棚或外检车间的长度应不小于6m，宽度不小于3m；大型车辆外检棚或外检车间的长度应不小于18m，宽度不小于4m。
5.2.2.2机动车检验机构应在本机构检测场所内完成车辆检测全部工作，不得在检测过程中倒车进入下一工位进行检测，不得在检测完成后倒车驶出检测线。
5.2.2.3对车辆进行有移动性质的检测（安全技术检验、排放检验检测线上的检测，底盘动态检验、路试行车制动、路试驻车制动）时应当封闭管理，有隔离设施防止无关人员进入，确保检验安全。
5.2.2.4办公区域和检测区域的场地及建筑物等应当满足安全作业要求，自建或改造的办公区域（包括业务大厅）、检测车间应提供安全性能鉴定等证明材料。
[bookmark: _Toc15497][bookmark: _Toc11015][bookmark: _Toc12482]5.3内部道路要求及判定指南
[bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc26713][bookmark: _Toc27307]5.3.1要求
《补充要求》第十五条及释义：机动车检验机构场地、建筑物等设施应满足承检车型检验项目和安全作业的要求，并设置相应的办公、检验、服务等区域。
《补充要求》第十六条及释义：机动车检验机构内部道路应当为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，道路的长度、转弯半径应当满足承载车型的正常行驶要求。
[bookmark: _Toc22295][bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc19582]5.3.2判定指南
机构内部道路宽度及转弯半径要求：车辆行驶通道宽度及转弯半径应满足所承检全部车型能够一次性转弯或掉头，且行驶过程中不得倒车。按照GB 1589-2016标准要求，结合道路设计相关技术规范，对机构内部道路宽度及转弯半径的判定标准如下：
a）机构内部检测车辆行驶通道宽度，小车通道不少于3m；大车通道不少于4m；
b）汽车直角转弯前方预留位置：小车线不少于6m，大车线（挂车除外）不少于12m，挂车不少于22m。一次掉头转弯前方预留位置：小车线不少于9m，大车线（挂车除外）不少于18m，挂车不少于30m。
对不满足上述要求的机构，使用机构申请承检的最长车型进行实际道路试验，从检验场所入口按照检验流程进行现场检验，应连续向前正向行驶，能够一次性连续完成所有的检验项目，检验过程中不得出现倒车、驶出路面、碾压检验设备设施等情况。
根据试验结果，不满足转弯半径要求的，限制该机构部分车型的检测能力（如挂车）或明确该车型中受限车辆实际长度（如车长不超过xx米的客车、货车、挂车或汽车列车），并在机构能力附表上加以限制说明。
[bookmark: _Toc5073]注：依据GB 1589-2016的规定，检测场所内道路转弯半径达到13m时（外前轮转弯半径），方能满足国家标准GB 1589-2016规定的最长车辆（如中置轴车辆运输列车总长22m）的通行；对于小型汽车检验机构，转弯半径达到7m（外前轮转弯半径）时方能满足小型汽车的通行要求。
[bookmark: _Toc19310][bookmark: _Toc13324][bookmark: _Toc27310]5.4车辆底盘部件检验场地、设施要求及判定指南
[bookmark: _Toc4978][bookmark: _Toc25199]5.4.1要求
《补充要求》第十八条：车辆底盘部件检验操作空间应当满足检验要求，有良好的照明、通风、信号等设施，地沟周围有车辆防坠入措施。
[bookmark: _Toc9629][bookmark: _Toc17331][bookmark: _Toc8395]5.4.2判定指南
5.4.2.1车辆底盘部件检查操作空间应满足车辆底盘部件检查人员的活动要求，地沟长度要与被检车辆长度相匹配，且能保证检查过程中车辆不需要移动。额定轴荷13t或13t以上的检测线，地沟的有效长度不小于10m；额定轴荷10t检测线，地沟的有效长度不小于8m；额定轴荷3t检测线，地沟的有效长度不小于6m。
5.4.2.2检验三轮汽车应配置有保障车辆安全通过地沟的装置。
[bookmark: _Toc22903][bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc18021][bookmark: _Toc26130]5.5行车制动路试车道要求及判定指南
[bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc10273]5.5.1要求
《补充要求》第二十条释义：机动车检验机构应当具备行车制动路试车道，车道长度和宽度应当满足检验工作的要求。
路试车道应当铺设平坦、硬实、清洁的水泥或者沥青路面，设置规范的交通标志标线，纵向坡度不大于1%、轮胎与地面间的附着系数不小于0.7。总质量小于等于3500kg的车辆路试车道，有效长度不少于80m，宽度不少于6m；总质量大于3500kg的车辆路试车道，有效长度不少于100m，宽度不少于6m；或经过实测满足承检车型要求。路试车道应当设有安全标识和安全防护措施。
[bookmark: _Toc6075][bookmark: _Toc6371][bookmark: _Toc9048]5.5.2判定指南
5.5.2.1路试车道应设在检验场所内的独立区域，不得占用机构进出口道路、停车场、外检区域。临时占用路试车道时应制定相应的安全保障措施。
5.5.2.2结合GB 1589-2016的规定，同时考虑到路试车道前后应有一定的车辆转弯或掉头的区域，路试车道长度要求（详见表4）：
a）总质量小于等于3500kg的汽车，路试车道总长度应不少于86米，可以路试检验所有小型汽车和三轮汽车；
b）对于总质量大于3500kg的汽车，路试车道总长度应不少于118米，才能满足所有汽车路试检验要求；（GB 1589-2016规定的单铰接客车的长度最大限值为18m）；
c）对于汽车列车，路试车道总长度应不少于122米，才能满足所有汽车列车路试检验要求；（GB 1589-2016规定中置轴车辆运输列车的长度最大限值为22m）。
对不满足上述要求的路试车道，采用机构申请承检的最长车型进行道路试验实测，根据实测结果，不满足路试车道总长度要求的，限制机构部分车型的检测能力（如挂车）或明确该车型中受限车辆实际长度（如车长不超过xx米的客车、货车或汽车列车），并在机构能力附表上加以限制说明。
表4：不同承检车型路试道配置一览表
	序号
	机构申请的检验能力
	承检车型的长度限值
	路试车道总长度
	备注

	1
	采用平板制动检验台检验非营运小型、微型载客汽车
	6m
	可不配备
	

	2
	总质量小于等于3500kg的汽车
	6m
	86m
	含三轮汽车

	3
	总质量大于3500kg且小于等于4500kg的汽车
	6m
	106m
	

	4
	载客汽车、货车
	12m
	112m
	当承检的最高车型为二轴客车时

	5
	载客汽车、货车
	13.7m
	113.7m
	当承检的最高车型为三轴客车时

	6
	载客汽车、货车
	18m
	118m
	当承检的最高车型为单铰接客车时

	7
	载客汽车、货车、专项作业车
	16ma
	116m
	当承检的最高车型为重型专项作业车时

	8
	载客汽车、货车、专项作业车、挂车
	22m
	122m
	当承检的最高车型为货车列车（中置轴车辆运输列车）时

	9
	载客汽车、货车、专项作业车、挂车
	18.1m
	118.1m
	当承检的最高车型为长头铰接列车时

	10
	载客汽车、货车、专项作业车、挂车
	17.1m
	117.1m
	当承检的最高车型为平头铰接列车时

	[bookmark: _Toc14111]注：a采用100台总质量大于54000kg的重型非载货专项作业车的车身长度数据取平均值得出。


[bookmark: _Toc7718][bookmark: _Toc10257][bookmark: _Toc4781]5.6驻车坡道要求及判定指南
[bookmark: _Toc29246][bookmark: _Toc31602]5.6.1要求
《补充要求》第二十一条：机动车检验机构应当具备驻车坡道或配备满足《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900）要求的驻车制动仪器设备。
驻车坡道应当满足以下要求：坡度15%（适用时）和20%，坡道宽度比承检车型的最大宽度宽1m。并设有安全标识和安全防护措施。
[bookmark: _Toc321][bookmark: _Toc17376][bookmark: _Toc12167]5.6.2判定指南
依据GB 1589-2016的规定，驻车坡道斜面长度及有效宽度一般不小于：
a）承检为小型、微型载客汽车、轻型货车、轻型专项作业车15%驻车坡道的有效宽度不少于3.55m，20%驻车坡道的有效宽度不少于3.6m，驻车坡道的斜面长度不小于6m；
b）承检为载客汽车、货车（三轮汽车除外）、专项作业车的机动车检验机构：15%驻车坡道的有效宽度应不少于4m，20%驻车坡道的有效宽度应不少于3.6m，驻车坡道的斜面长度不小于10m；承检单铰接客车因车身长度为18m，驻车坡道的斜面长度不小于16m。为防止大型车辆检测时前后悬触地的安全隐患，建议驻车坡道测试起点前设置过渡坡道；
c）15%的坡道仅用于检验半挂牵引车单车、总质量为整备质
量的1.2倍以下车辆，若机构申请承检车型不包括上述车型，可不设置15%坡道。
对不满足上述要求的驻车坡道，采用机构申请承检的最长车型进行驻车坡道现场试验实测，根据实测结果，不满足驻车坡道长度及过渡坡道要求或存在安全隐患的，应明确限制承检车辆实际长度（如车长不超过xx米的汽车），并在机构能力附表上加以限制说明。
注：需要做驻车试验的最长车型为单铰接客车车身长度为18m，轴距约14m；需要做驻车坡道试验的最宽车型为汽车起重机，车身宽度最长为3m。因此，以15%坡道为例，斜面长度大于等于16.4m（在坡道底边长度为16m和坡高2.4m时）和宽度大于等于4m的坡道才能满足检验所有符合国家标准GB 1589-2016的车辆试验要求。
[bookmark: _Toc21433][bookmark: _Toc30121][bookmark: _Toc10220][bookmark: _Toc2283]5.7底盘动态检验区要求及判定指南
[bookmark: _Toc13181][bookmark: _Toc6162]5.7.1要求
《补充要求》第二十二条及释义：应为水泥或沥青路面，路面平整，无明显坡度。底盘动态检验区路面长度，检验总质量小于等于3500kg车辆的不少于20m；检验总质量大于3500kg车辆的不少于30m，或者采用实测的方法确定是否满足要求。
[bookmark: _Toc13789][bookmark: _Toc27334][bookmark: _Toc13205]5.7.2判定指南
5.7.2.1机构设置的底盘动态检验区总长度，还应包含起始位置的预留长度，且预留长度不得小于承检车型的车身长度。结合GB 1589-2016的规定，底盘动态检验区总长度的判定标准如下：
a）对于总质量小于等于3500kg的汽车，底盘动态检验区总长度应不少于26m；
b）对于总质量大于3500kg且小于等于4500kg的汽车，底盘动态检验区总长度应不少于30m；
c）对于总质量大于4500kg的汽车，底盘动态检验区总长度不少于38m，才能满足所有车型底盘动态试验的要求。
注：若车辆从上一检验工位能直接进入底盘动态检验区，底盘动态检验区总长度可不考虑预留长度。
5.7.2.2具体车型对应的底盘动态检验区最小长度详见表5：
表5：不同承检车型底盘动态检验区总长度一览表
	序号
	机构申请的检验能力
	承检车型的
长度限值
	底盘动态检验区最小长度
	备注

	1
	非营运小型、微型载客汽车
	6m
	26m
	

	2
	总质量小于等于3500kg的汽车
	6m
	26m
	

	3
	总质量大于3500kg且小于等于4500kg的汽车
	6m
	30m
	

	4
	载客汽车、货车
	12m
	32m
	当承检的最高车型为二轴客车时

	5
	载客汽车、货车
	13.7m
	33.7m
	当承检的最高车型为三轴客车时

	6
	载客汽车、货车、专项作业车
	16m
	36m
	当承检的最高车型为重型专项作业车时

	7
	载客汽车、货车
	18m
	38m
	当承检的最高车型为单铰接客车时


现场评审时，对于不满足上述要求的底盘动态检验区，机构采用申请承检的最长车型进行底盘动态试验实测，根据实测结果，底盘动态检验区总长度不满足要求的，应明确限制承检车辆实际长度（如车长不超过xx米的客车、货车或汽车列车），并在机构能力附表上加以限制说明。
[bookmark: _Toc13541][bookmark: _Toc443][bookmark: _Toc20047][bookmark: _Toc15526]5.8停车场要求及判定指南
[bookmark: _Toc7830][bookmark: _Toc13425]5.8.1要求
《补充要求》第二十三条：机动车检验机构停车场地面积应当与检验能力和日检验车辆数量相适应。
[bookmark: _Toc13845][bookmark: _Toc2311][bookmark: _Toc25334]5.8.2判定指南
停车场地一般不少于10个停车位，且大型车辆的停车位不得少于总停车位20%（适用时）。
6 [bookmark: _Toc9575][bookmark: _Toc5909][bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc13625][bookmark: _Toc21873]仪器设备
[bookmark: _Toc11526][bookmark: _Toc2488][bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc4079]6.1仪器设备配备要求及判定指南
[bookmark: _Toc14409][bookmark: _Toc9238][bookmark: _Toc5621]6.1.1要求
《准则》2.11.1*：检验检测机构应当配备具有独立支配使用权、性能符合工作要求的设备和设施。
《准则》2.11.1.21：检验检测机构应当配备符合开展检验检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析等）工作要求的设备和设施。
《准则》2.12.8：检验检测机构在运用计算机信息系统实施检验检测、数据传输或者对检验检测数据和相关信息进行管理时，应当具有保障安全性、完整性、正确性的措施。
《补充要求》第五条：机动车检验机构应具备《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900）适用车辆类型中的一类或几类车型的安全技术检验全部项目检验能力，同时应具备《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285）、《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847）或其他排放标准中对应车型的排放检验能力（不适用的除外）。
《补充要求》第二十四条：机动车检验机构应当依据其申请的检验检测能力范围配备满足国家标准和规范要求的检验检测仪器设备及相关标准物质。
机动车检验的主要检验检测仪器设备，如制动检验台、轮（轴）重仪（地磅）、侧滑检验台、前照灯检测仪、外廓尺寸自动测量装置、底盘测功机、底盘间隙仪等，应当为固定式设备，自动控制的仪器设备应当安装在检测车间内。摩托车和三轮汽车的主要检验检测仪器设备可采用移动式设备。
机动车检验机构对使用的检验检测仪器设备应当拥有所有权。
《补充要求》第二十五条：机动车检验机构应保证用于检验检测并对结果有影响的软件符合相关法律法规、标准的规定，经过验证，以及进行维护、变更、升级后的再验证，并加以唯一性标识。
[bookmark: OLE_LINK100]机动车检验机构应确保用于检验检测、联网核查、监督管理的软件的唯一性、完整性，不得擅自修改软件，确需升级的，应记录版本号、时间和功能修改说明。
[bookmark: _Toc28783][bookmark: _Toc27329][bookmark: _Toc17036]6.1.2判定指南
6.1.2.1机动车检验机构应同时具备表7-1车辆类型中的一类或几类车型的安全技术检验全部项目检验能力，同时应具备表7-2的排放检验能力。
6.1.2.2自动控制的仪器设备应安装在检测车间内，轮（轴）重仪（地磅）和外廓尺寸自动测量装置不受天气影响时可以安装在室外。
6.1.2.3安检仪器设备配备和技术性能要求应符合表7-1要求，环检仪器设备配备和技术性能要求应符合表7-2要求。
[bookmark: OLE_LINK2]6.1.2.4机动车检测软件系统应满足GB/T 26765、GB/T 33191、GB/T 43499、HJ 1237和HJ 1238以及相关主管部门对检验软件的要求。
6.1.2.5检验软件应有确认报告，确认报告至少包括表6的内容。检验软件正确性的验证至少包括软件计算结果验证、数据传输验证和结果判定验证。软件维护、变更、升级后应再验证、确认。
表6：检验软件确认报告要求
	验证项目
	要求及验证记录

	检验软件功能
	应满足安检、环检检验标准的所有检验项目要求。

	检测方法的符合性
	原始记录包含检验标准中的信息，计量单位正确。

	
	检验报告数据信息应溯源至原始记录，计量单位正确。

	数据处理及传输的正确性
	数据处理应符合GB/T 8170‑2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》标准和机动车检验标准的要求，提供检验软件结果判定记录。

	
	数据传输应完整、一致，提供数据信息传输验证记录。

	
	数据处理结果应正确，提供检验软件计算结果验证记录。

	稳定性
	检验软件应能够稳定连续地工作。

	数据的完整性
	数据内容应满足有关技术文件的要求，数据应完整，数值保留位数与标准要求一致。

	安全保密性
	检验软件应加密、专人保管，有措施防止修改数据和删除数据。


[bookmark: _Toc2855][bookmark: _Toc19962][bookmark: _Toc13806][bookmark: _Toc22862]6.2仪器设备管理要求及判定指南
[bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc22273][bookmark: _Toc21864]6.2.1要求
《准则》2.11.2：检验检测机构应当对检验检测数据、结果的准确性或者有效性有影响的设备（包括用于测量环境条件等辅助测量设备）实施检定、校准或核查，保证数据、结果满足计量溯源性要求。
《准则》2.11.2.23：对检验数据、结果有影响的设备（包括仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置），投入使用前应当实施核查、检定或者校准及周期核查、检定或者校准；设备检定或者校准应当满足计量溯源性要求；设备的核查、使用、维护、保管、运输等应符合相应的程序以确保其溯源的有效性。
《准则》2.11.2.24：对检定、校准或核查的结果进行计量确认，确保其满足预期使用要求。包括溯源文件的有效性、检定、校准或核查的结果与预期使用的计量要求相比较以及所要求的标识。
所有修正信息得到有效利用、更新和备份。
无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机构应当保留检验检测结果相关性或准确性的证据。
检验检测机构的参考标准及其使用应满足溯源要求。
《准则》2.11.3.25：若使用标准物质，应当满足计量溯源性要求，可能时，溯源到SI单位或者有证标准物质。
HJ 1237-2021 4.2.4.1.1：应依据国家相关计量技术规范，采用检定或校准的方式直接溯源至社会公用计量标准，确认设备能够满足检验检测要求。
[bookmark: _Toc30591][bookmark: _Toc27135][bookmark: _Toc2950]6.2.2判定指南
6.2.2.1排放检验所用仪器设备应直接溯源至社会公用计量标准，包括：汽油车排气分析仪、柴油车氮氧化物分析仪、不透光烟度计、底盘测功机、OBD诊断仪、气象站、温度计、湿度计、大气压力计、发动机转速计、气体流量分析仪。
6.2.2.2机动车检验机构应根据检定、校准或核查证书提供的数据结果，按照表7-1和表7-2的技术性能要求实施计量确认。计量确认至少包括溯源证书的有效性和溯源结果的符合性，溯源结果的符合性至少包括测量范围和测量准确性。计量确认修正信息应得到有效利用，特别是环境参数测量仪计量确认的修正信息。
6.2.2.3在购买、维修、固定设备搬迁后，仪器设备应进行检定、校准或核查，计量确认。仪器设备期间核查或日常检查计量性能不满足使用要求时，应先维修再检定、校准或核查，计量确认。
6.2.2.4对于关键和变动性较大的仪器设备应实施期间核查，以保持其原检定、校准状态。期间核查的仪器设备包括但不限于：轴重仪（地磅）、制动台、灯光仪、侧滑台、底盘测功机、排气分析仪、外廓尺寸测量仪等。
表7-1：安检仪器设备配备和技术性能要求表
	序号
	仪器设备
名称
	适用车辆类型
	技术性能要求

	
	
	非营运小型、微型载客汽车
	其他类型
载客汽车
	货车、专项作业车
	挂车
	三轮
汽车
	摩托
车
	

	
	
	
	微型小型
	中型
	大型
	微型轻型
	重中型
	
	
	
	

	一、人工检验部分

	1
	检验智能终端（PDA）
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	满足实际检验要求

	2
	钢卷尺
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	符合Ⅱ级、满足实际检验要求

	3
	钢直尺
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	主要计量性能应满足JJG 1的要求

	4
	铅锤、水平尺
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	[bookmark: OLE_LINK1]水平尺主要计量性能应满足JJF 1085或JJF 1119的要求

	5
	通道、引道测量装置
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	满足实际检验要求

	6
	透光率计
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	主要计量性能应满足JJF 1225的要求

	7
	轮胎花纹深度尺
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	主要计量性能应满足JJF 1477的要求

	8
	轮胎气压表
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	主要计量性能应满足JJG 927或JJG 1201的要求

	9
	秒表
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	主要计量性能应满足JJF 2195的要求

	10
	逆反射系数测试仪
	
	
	
	
	●
	●
	●
	●
	
	主要计量性能应满足JJF 1747的要求

	11
	汽车转向盘转向力－转向角
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●1
	主要计量性能应满足JJF 1196的要求

	12
	强光手电、手锤
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	满足实际检验要求

	13
	内窥镜、放大镜、螺丝刀
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	满足实际检验要求

	14
	汽车转向系间隙仪
	
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	产品应满足JT/T 633的要求

	15
	举升装置
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	满足实际检验要求

	
	汽车底盘检查地沟
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	满足技术补充要求

	16
	金属探伤仪2
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	主要计量性能应满足JJF 2252的要求

	
	油漆层厚度检测仪2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	主要计量性能应满足JJG 818的要求

	二、仪器设备检验部分

	17
	平板式制动检验台3
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	主要计量性能应满足JJG 1020的要求

	18
	水平轮重仪和滚筒反力式制动检验台3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴重仪主要计量性能应满足JJG 1014要求
制动台主要计量性能应满足JJG 906或JJG 1160的要求

	19
	踏板、手刹力计
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	
	主要计量性能应满足JJF 1169的要求

	20
	机动车前照灯检测仪
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●
	●
	主要计量性能应满足JJG 745的要求

	21
	汽车侧滑检验台
	
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	主要计量性能应满足JJG 908的要求

	22
	外廓尺寸自动测量装置
	
	
	
	
	
	●
	○4
	
	
	主要计量性能应满足JJF 1749的要求

	23
	地磅或多轴轮重仪
	
	
	
	○5
	
	●
	○5
	
	
	主要计量性能应满足JJG 1014的要求

	三、路试检验部分

	24
	便携式制动性能测试仪6
	○7
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	主要计量性能应满足JJF 1168的要求

	
	非接触式汽车速度测试仪6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	主要计量性能应满足JJF 1193的要求

	25
	路试车道
	○7
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	满足技术补充要求

	26
	驻车坡道8
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	满足技术补充要求

	
	驻车制动性能测试仪8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	主要计量性能应满足JJF 1671的要求

	备注：表中“●”代表必配项、“○”代表选配项。
注1：适用于使用方向盘转向、且装有两个后轮并有驾驶室的正三轮摩托车；
注2：金属探伤仪和油漆层厚度检测仪可选择其中之一；
注3：序号17和序号18有一种即可；承检车型包含三轴及三轴以上多轴货车和/或总质量大于3500kg的并装双轴、并装三轴挂车的机动车检测站，应配备序号18设备，且具有加载功能；
注4：适用于重中型挂车；
注5：承检车型包含并装轴的客车和挂车；
注6：便携式制动性能测试仪和非接触式汽车速度计可选择其中之一；
注7：最大承检车型为非营运小型、微型载客汽车的机构，采用平板制动检验台检验行车制动性能的，可不配置；
注8：驻车坡道、驻车制动性能测试仪可选其中一种。



表7-2：环检仪器设备配备和技术性能要求表
	序号
	仪器设备名称
	轻型汽车
	重型汽车
	技术性能要求

	
	
	汽油/其他点燃式发动机汽车
	柴油/其他压燃式发动机汽车
	汽油/其他点燃式发动机汽车
	柴油/其他压燃式发动机汽车
	

	1
	机动车检验智能终端（PDA）
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	2
	底盘测功机
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	3
	汽车排气分析仪
	●
	
	●
	
	满足GB 18285要求

	4
	氮氧化物分析仪
	
	○1
	
	○1
	满足GB 3847的要求

	5
	不透光烟度计
	
	●
	
	●
	满足GB 3847的要求

	6
	发动机转速计
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	7
	OBD诊断仪
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	8
	环境参数检测仪（气象站）
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	9
	温湿度计
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	10
	大气压力计
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	11
	五点检查标准气体
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	12
	零点标准气体发生器
	○2
	○2
	○2
	○2
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	13
	标准滤光片（30％、50%、70%、90%）
	
	●
	
	●
	满足GB 3847的要求

	14
	标准砝码
	●
	●
	●
	●
	满足m2级要求

	15
	转速表
	●
	●
	●
	●
	满足GB 3847和GB 18285的要求

	备注：表中“●”代表必配项、“○”代表选配项
注1：汽车排气分析仪具备对应检测方法的氮氧化物分析功能时，可不再单独配备氮氧化物分析仪；
注2：具有零点标准气体时可不配备。


7 [bookmark: _Toc23643][bookmark: _Toc8553][bookmark: _Toc2870][bookmark: _Toc12548][bookmark: _Toc20596]管理体系
[bookmark: _Toc5463][bookmark: _Toc32076][bookmark: _Toc27312][bookmark: _Toc26876]7.1相关要求
《准则》2.12.4*：检验检测机构能正确使用有效的方法开展检验检测活动。检验检测方法包括标准方法和非标准方法，应当优先使用标准方法。使用标准方法前应当进行验证；使用非标准方法前，应当先对方法进行确认，再验证。
《准则》2.12.9：检验检测机构应当实施有效的数据、结果质量控制活动，质量控制活动与检验检测工作相适应。数据、结果质量控制活动包括内部质量控制活动和外部质量控制活动。内部质量控制活动包括但不限于人员比对、设备比对、留样再测、盲样考核等。外部质量控制活动包括但不限于能力验证、实验室间比对等。
[bookmark: _Toc23825][bookmark: _Toc25949][bookmark: _Toc12085]7.2判定指南
7.2.1检验检测方法定期查新并保留查新记录：机构建立查新机制，通过检验检测机构资质认定能力项目库管理平台（https://cma.caqit.org.cn），完成“一单一库”查询工作，核查资质认定事项清单更新公告、本机构涉及检验标准的入库、废止、替代、变更情况及能力库动态调整信息；每月至少查新一次，查新记录应包含但不限于：查询时间、更新内容、涉及的检验标准及项目变动情况，确保所用方法正确有效。
7.2.2机构应对照GB 38900、GB 18285、GB 3847标准开展方法验证，标准方法验证记录应包含但不限于：人员能力评价、场所环境设施条件评价、测量设备及软件适用性评价、检验方法及作业指导书评价、原始记录与检验报告评价等内容（详见表8）。
表8：标准方法验证要求
	验证项目
	要求及验证记录

	对人员能力的评价
	检验人员具备实操检验经验、熟悉方法标准和检验流程。

	
	对标准方法进行理论培训、实操培训并进行人员资格能力确认。

	
	人员经过授权后上岗，有授权文件。

	对场所环境设施条件的评价
	设施配置符合补充要求和标准方法的要求。

	
	有效控制环境条件（温度、湿度、阳光、污染、噪声等）并记录。

	
	识别危险因素，配备安全防护设施和用品。

	对测量设备及软件适用性的评价
	设备和辅助设备配备齐全、正常运行。

	
	设备在检定校准或核查的周期内，经确认满足计量溯源性要求并记录。

	
	自动化软件经验证、确认符合要求（详见表6）。

	
	标准物质特性、范围及不确定度符合标准方法要求。

	对检验方法及作业指导书的评价
	有标准方法的正式文本并受控。

	
	必要时，编写作业指导书。

	对原始记录和检验报告的评价
	原始记录应表格化，信息充分。

	
	原始记录信息能有效支撑出具的检验报告内容。

	
	检验报告基本信息格式固定，信息齐全，结论明确清晰，易于理解。

	
	按标准要求出具完整的模拟检验报告。


7.2.3取证周期内，机构实施的数据与结果质量控制活动应覆盖全部承检车型及检测线。机动车安全性能检验每年至少开展一次机构间比对；污染物排放检验每半年至少开展一次机构间比对。
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