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通  告



2026年  第45号


新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于发布
防火门、电气火灾监控探测器等产品
质量监督抽查实施细则的通告

为进一步规范自治区产品质量监督抽查工作，营造公开透明、公平公正的监管环境，依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》，新疆维吾尔自治区市场监督管理局编制了防火门、电气火灾监控探测器等16种产品的质量监督抽查实施细则（详见附件），现予以公布。
特此通告。                

    
                        新疆维吾尔自治区市场监督管理局
                        2026年8月14日        
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附件

新疆维吾尔自治区市场监督管理局防火门、电气火灾监控探测器等产品质量监督抽查
实施细则



2026年新疆维吾尔自治区防火门产品质量
监督抽查实施细则

1抽样方法
抽样领域为新疆维吾尔自治区生产领域。
抽查产品为防火门。
以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
抽样数量：每批次产品抽取样品2樘，其中1樘作为检验样品，1樘作为备用样品。
2检验依据
表1 防火门（GB 12955-2008）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	启闭灵活性
	GB 12955-2008

	2
	可靠性
	GB 12955-2008

	3
	耐火性能
	GB 12955-2008
GB/T 7633-2008

	4
	开启力
	GB 12955-2008

	5
	外观质量
	GB 12955-2008


表2 防火门（GB 12955-2024）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	反复启闭耐久性能
	GB 12955-2024

	2
	耐软重物体撞击性能
	GB 12955-2024

	3
	耐火性能
	GB 12955-2024
GB/T 7633-2008

	4
	抗喷水冲击性能
	GB 12955-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
[bookmark: _Hlk101710946]凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 12955-2008 防火门
GB 12955-2024 防火门
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2026年新疆维吾尔自治区电气火灾监控
探测器产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
抽样领域为新疆维吾尔自治区流通领域。
抽查产品为电气火灾监控探测器。
以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
每批次产品抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。〔抽取样品需与相关设备配接后方可正常工作的，配接设备应一并抽回配合检测。（如非独立式探测器需配接电气火灾监控设备）〕
2检验依据
表1 电气火灾监控探测器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝缘电阻
	GB 14287.2-2014 

	2
	电气强度
	GB 14287.2-2014 

	3
	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
	GB 14287.2-2014 

	4
	静电放电抗扰度试验
	GB 14287.2-2014 

	5
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
	GB 14287.2-2014 

	6
	浪涌（冲击）抗扰度试验
	GB 14287.2-2014 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 14287.2-2014  电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2026年新疆维吾尔自治区独立式感烟火灾
探测报警器产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
抽样领域为新疆维吾尔自治区流通领域。
抽查产品为独立式感烟火灾探测报警器。
以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
每批次产品抽取样品8只，其中4只作为检验样品，4只作为备用样品。
2检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 独立式感烟火灾探测报警器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	声压级试验
	GB 20517-2025

	2
	重复性试验
	

	3
	方位试验
	

	4
	气流稳定性试验
	

	5
	低温（运行）试验
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 20517-2025  独立式感烟火灾探测报警器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2026年新疆维吾尔自治区建筑用绝缘电工
套管产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
抽样领域为新疆维吾尔自治区生产领域。
抽查产品为建筑用绝缘电工套管。
以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
抽样数量：检样4段，备样4段（每段1.5m）。
2检验依据
表1 建筑用绝缘电工套管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压性能
	JG/T 3050-1998

	2
	弯曲性能
	JG/T 3050-1998

	3
	阻燃性能（自熄时间）
	JG/T 3050-1998

	4
	阻燃性能（氧指数）
	GB/T 2406.2-2009

	5
	冲击性能
	JG/T 3050-1998

	6
	耐热性能
	JG/T 3050-1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2026年新疆维吾尔自治区卡式炉产品质量
监督抽查实施细则

1抽样方法
抽样领域为新疆维吾尔自治区流通领域。
抽查产品为卡式炉。
以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
抽样数量：每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。
2检验依据
表1 卡式炉
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	火焰传递
	GB/T 38522-2020

	2
	火焰状态
	GB/T 38522-2020

	3
	主燃烧器火焰稳定性
	GB/T 38522-2020

	4
	干烟气中CO（α=1）
	GB/T 38522-2020

	5
	点火器性能
	GB/T 38522-2020

	6
	表面温升
	GB/T 38522-2020

	7
	燃具稳定性（手持式除外）
	GB/T 38522-2020

	8
	小气瓶燃具的特殊要求
	气密性
	GB/T 38522-2020

	9
	
	过压切断装置
	GB/T 38522-2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB/T 38522-2020 户外燃气燃烧器具
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

2026年新疆维吾尔自治区塑料编织袋产品
质量监督抽查实施细则

1抽样方法
抽样领域为新疆维吾尔自治区生产领域。
抽查产品为塑料编织袋（非食品接触用）。
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
抽样数量：检样60个，备样30个。
2检验依据
表1 塑料编织袋（非食品接触用）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸负荷
	GB/T 8946-2013

	2
	涂膜袋和复膜袋的剥离力
	GB/T 8946-2013

	3
	耐热性能
	GB/T 8946-2013

	4
	跌落性能
	GB/T 8946-2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



2026年新疆维吾尔自治区防爆灯具产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
2检验依据
表1 防爆灯具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗冲击试验
	GB/T 3836.1-2021

	2
	电气间隙
	GB/T 3836.3-2021

	3
	爬电距离
	GB/T 3836.3-2021

	4
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	夹紧试验
	GB/T 3836.1-2021

	
	
	机械强度
	GB/T 3836.1-2021

	5
	隔爆外壳引入装置的附加要求
	密封试验
	GB/T 3836.2-2021

	
	
	机械强度试验
	GB/T 3836.2-2021

	6
	隔爆接合面
	GB/T 3836.2-2021

	7
	外壳耐压试验
	GB/T 3836.2-2021 15.2

	8
	内部点燃的不传爆试验
	GB/T 3836.2-2021 15.3

	9
	最高表面温度
	GB/T 3836.1-2021

	10
	热剧变试验
	GB/T 3836.1-2021

	11
	绝缘介电强度
	GB/T 3836.3-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2026年新疆维吾尔自治区防爆电机产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
2检验依据
表1 防爆电机
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗冲击试验
	GB/T 3836.1-2021

	2
	电气间隙
	GB/T 3836.3-2021

	3
	爬电距离
	GB/T 3836.3-2021

	4
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	夹紧试验
	GB/T 3836.1-2021

	
	
	机械强度
	GB/T 3836.1-2021

	5
	隔爆外壳引入装置的附加要求
	密封试验
	GB/T 3836.2-2021

	
	
	机械强度试验
	GB/T 3836.2-2021

	6
	隔爆接合面
	GB/T 3836.2-2021

	7
	外壳耐压试验
	GB/T 3836.2-2021 15.2

	8
	内部点燃的不传爆试验
	GB/T 3836.2-2021 15.3

	9
	效率的确定
	GB/T 1032-2023 12.3


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级
GB/T 1032-2023 三相异步电动机试验方法
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2026年新疆维吾尔自治区防爆电器产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。
2检验依据
表1 防爆电器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗冲击试验
	GB/T 3836.1-2021

	2
	电气间隙
	GB/T 3836.3-2021

	3
	爬电距离
	GB/T 3836.3-2021

	4
	非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验
	夹紧试验
	GB/T 3836.1-2021

	
	
	机械强度
	GB/T 3836.1-2021

	5
	隔爆外壳引入装置的附加要求
	密封试验
	GB/T 3836.2-2021

	
	
	机械强度试验
	GB/T 3836.2-2021

	6
	隔爆接合面
	GB/T 3836.2-2021

	7
	外壳耐压试验
	GB/T 3836.2-2021 15.2

	8
	内部点燃的不传爆试验
	GB/T 3836.2-2021 15.3

	9
	绝缘介电强度
	GB/T 3836.3-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2026年新疆维吾尔自治区烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
1.1抽查产品及抽样领域
抽查产品为烟花爆竹。
抽样领域为流通领域。
1.2抽样方法、基数及数量
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
检验样品数量按表1、表2和表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。
表1 结鞭爆竹抽样样本量
	批量范围
N（挂、卷）
	样本量n （挂、卷）

	
	≤50个/（挂、卷）
	51~500个/（挂、卷）
	501~2000个/（挂、卷）
	＞2000个/（挂、卷）

	≤500
	8
	6
	5
	4

	501~2000
	10
	8
	6
	4

	2001~5000
	13
	10
	8
	5

	≥5001
	13
	12
	10
	6



表2 组合烟花抽样样本量
	批量范围
N（个）
	样本量 n /个

	
	单个样品组合发数（发/个）

	
	≤20
	21～50
	＞50

	
	单筒内径/mm

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	501~2000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	2001~5000
	7
	8
	6
	7
	5
	6

	≥5001
	9
	10
	8
	9
	7
	8

	注：当运输包装和销售包装等同时，最大抽样基数为5000。


表3 其他产品抽样样本量
	批量范围N
	≤500
	501~2000
	2001~5000
	≥5001

	样本量n
	5
	8
	10
	13


2检验依据
表4 组合烟花（GB 19593-2015）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	运输包装标志
	GB 19593-2015

	2
	
	销售包装标志
	GB 19593-2015

	3
	包装
	运输包装
	GB 10631-2013

	4
	
	销售包装
	GB 10631-2013

	5
	外观
	GB 19593-2015

	6
	部件
	引燃装置
	引火线
	GB 10631-2013

	7
	
	
	引火线牢固性
	GB 10631-2013

	8
	
	
	引燃时间
	GB 10631-2013

	9
	结构和材质
	GB 19593-2015

	10
	主体稳定性
	GB 19593-2015

	11
	药种
	GB/T 21242-2019

	12
	药量
	GB 19593-2015

	13
	燃放性能
	GB 19593-2015

	注：
1. 标志要求的检验项目为GB 10631-2013中5.1.1、5.1.2、5.1.3及GB 19593-2015中5.1.1、5.1.2 c、d、e，GB 10631-2013中5.1.2要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB 10631-2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明；
2. 包装要求的检验项目为GB 10631-2013中5.2.1、5.2.2；
3. 外观要求的检验项目为GB 10631-2013中5.3“重霉变，主体严重变形，开裂”；
4. 部件要求的检验项目为GB 10631-2013中5.4.2.1、5.4.2.4及GB 19593-2015中5.3.2；
5. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631-2013中5.5及GB 19593-2015中5.4；
6. 药种要求的检验项目为GB 10631-2013中5.6.1.1；
7. 药量要求的检验项目为GB 10631-2013中5.6.2.2（不检验开包药药量）；
8. 燃放性能要求的检验项目为GB 19593-2015中5.7.5、5.7.6。


表5 烟花爆竹（除组合烟花外）（GB 10631-2013）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	运输包装标志
	GB 10631-2013

	2
	
	销售包装标志
	GB 10631-2013

	3
	包装
	运输包装
	GB 10631-2013

	4
	
	销售包装
	GB 10631-2013

	5
	外观
	GB 10631-2013

	6
	部件
	部件牢固性
	GB 10631-2013

	7
	
	引燃装置
	引火线
	GB 10631-2013

	8
	
	
	引火线牢固性
	GB 10631-2013

	9
	
	
	引燃时间
	GB 10631-2013

	10
	
	手持部位
	GB 10631-2013

	11
	结构和材质
	GB 10631-2013

	12
	药种
	GB/T 21242-2019

	13
	药量
	GB 10631-2013

	14
	燃放性能
	GB 10631-2013

	注：
1. 标志要求的检验项目为GB 10631-2013中5.1.1、5.1.2、5.1.3，GB 10631-2013中5.1.2要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB 10631-2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明；
2. 包装要求的检验项目为GB 10631-2013中5.2.1、5.2.2；
3. 外观要求的检验项目为GB 10631-2013中5.3“重霉变，主体严重变形，开裂”；
4. 部件要求的检验项目为GB 10631-2013中5.4.1、5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3；
5. 结构和材质要求的检验项目为GB 10631-2013中5.5.1、5.5.4、5.5.5；
6. 药种要求的检验项目为GB 10631-2013中5.6.1.1；
7. 药量要求的检验项目为GB 10631-2013中5.6.2.2。
8. 燃放性能要求的检验项目为GB 10631-2013中5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14。


表6 烟花爆竹（GB 10631-2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	运输包装标志
	GB/T 41644-2022

	2
	
	销售包装标志
	GB/T 41644-2022

	3
	包装
	运输包装
	GB/T 41644-2022

	4
	
	销售包装
	GB/T 41644-2022

	5
	外观
	GB/T 41644-2022

	6
	部件
	底座
	GB/T 41644-2022

	7
	
	引燃装置
	GB/T 41644-2022

	8
	
	手持部位
	GB/T 41644-2022

	9
	材质
	GB/T 41644-2022

	10
	药种
	GB/T 21242-2019

	11
	药量
	GB/T 41644-2022

	12
	燃放性能
	GB/T 41644-2022

	注：
1.标志要求的检验项目为GB/T 10632-2026中表B.1规定的a类缺陷项目；
2.包装要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.2.1、6.1.2.3中a；
3.外观要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.3全部条款；
4.部件要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.4.1中a和b，6.1.4.2、6.1.4.3中a、b、c、d；
5.材质要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.6全部条款；
6.药种要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.7.1中a；
7.药量要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.7.2中a；
8.燃放性能要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.8.6、6.1.8.7、6.1.8.11、6.1.8.13、6.1.8.15。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量（生产日期在2026年4月30日〈含〉以前）
GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花（生产日期在2026年4月30日〈含〉以前）
GB 10631-2025 烟花爆竹 安全与质量（生产日期在2026年5月1日〈含〉以后）
GB/T 10632-2026 烟花爆竹 抽样检查规则
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2026年新疆维吾尔自治区泡沫灭火剂产品
质量监督抽查实施细则

1抽样方法
1.1抽样领域及抽查产品
抽样领域为新疆维吾尔自治区流通领域。
抽查产品为泡沫灭火剂。
1.2抽样方法、基数及数量
流通领域抽样，样品基数满足抽样数量即可。采用随机抽样方法进行，随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的泡沫灭火剂产品，抽取的样品数量为2桶，其中1桶作为检验样品，另外1桶作为备用样品。
随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子法或扑克牌法产生。
2检验依据
表1 泡沫灭火剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	pH值
	GB 15308-2006
GB 15308-2025

	2
	表面张力
	GB 15308-2006
GB 15308-2025

	注：1.抽取的样品生产日期在2026年08月01日之前，依据GB 15308-2006《泡沫灭火剂》进行检验和判定。
2.抽取的样品生产日期在2026年08月01日及之后，依据GB 15308-2025《泡沫灭火剂》进行检验和判定。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 15308-2006 泡沫灭火剂
GB 15308-2025 泡沫灭火剂
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年新疆维吾尔自治区洒水喷头产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
1.1抽样领域及抽查产品
抽样领域为新疆维吾尔自治区流通领域。
抽查产品为洒水喷头。
1.2抽样方法、基数及数量
流通领域抽样，样品基数满足抽样数量即可。采用随机抽样方法进行，随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的洒水喷头产品，抽取的样品数量为20只，其中10只作为检验样品，另外10只作为备用样品。
随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子法或扑克牌法产生。
2检验依据
表1 洒水喷头
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	整体要求
	GB 5135.1-2019

	2
	外观与标志
	GB 5135.1-2019

	3
	密封结构要求
	GB 5135.1-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 5135.1-2019 自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。




















2026年新疆维吾尔自治区电热毯产品质量
监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2床（条），其中1床（条）作为检验样品，1床（条）作为备用样品。
2检验依据
表1 电热毯
	[bookmark: _Hlk194506580]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全  电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




2026年新疆维吾尔自治区灭火毯（电商）产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
1.1抽样领域及抽查产品
抽样领域为新疆维吾尔自治区电子商务平台。
抽查产品为灭火毯（电商）。
1.2抽样方法、基数及数量
在电子商务平台抽样，样品基数满足抽样数量即可。采用随机抽样方法进行，随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的灭火毯产品，抽取的样品数量为2条，其中1条作为检验样品，另外1条作为备用样品。
随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子法或扑克牌法产生。
2检验依据
表1 灭火毯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观与结构
	XF 1205-2014

	2
	尺寸
	毯面形状
	XF 1205-2014

	
	
	毯面长度
	

	
	
	毯面宽度
	

	3
	质量
	XF 1205-2014

	4
	操作性能
	拉力试验
	XF 1205-2014

	
	
	展开试验
	


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
XF 1205-2014 灭火毯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


2026年新疆维吾尔自治区中密度纤维板
产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法
1.1抽查产品及抽样领域
抽查产品为中密度纤维板。
抽样领域为新疆维吾尔自治区生产领域。
1.2抽样方法、基数及数量
原则上同一销售单位每种产品可抽取不超过2个不同生产单位的产品。
随机数使用随机数表等方法产生。抽样基数满足抽样数量及相应抽样方法需求即可。抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	中密度纤维板
	5张
	3张
	2张


2检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2。
表2 中密度纤维板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	静曲强度
	GB/T 11718-2021
GB/T 17657-2013 

	2
	内胶合强度
	GB/T 11718-2021
GB/T 17657-2013

	3
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 11718-2021
GB/T 17657-2013 

	4
	表面胶合强度
	GB/T 11718-2021
GB/T 17657-2013

	5
	甲醛释放量
	GB 18580-2017
GB 18580-2025
GB/T 39600-2021
GB/T 17657-2013 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB/T 11718-2021 中密度纤维板
GB 18580-2017 室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量 
GB 18580-2025 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
甲醛释放量项目不复检。
2026年新疆维吾尔自治区商品煤产品质量
监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在销售者的待销产品中抽取。
所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。
煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流采样方法或静止煤采样方法抽取。抽取煤样时抽样基数的确定以及抽样数量按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行（表1）。一般为1000t或一个发运批量，当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。
移动煤流抽样按时间基或质量基以系统采样方式或分层随机采样方式抽取。
表1 总样的最小质量
	标称最大粒度/mm
	一般分析和共用试样/kg

	150
	2600

	100
	1025

	80
	565

	50
	170a

	25
	40

	13
	15

	6
	3.75

	3
	0.7

	a备注：标称最大粒度50mm的精煤，一般分析和共用试样总样最小质量可为60kg。


2检验依据
本次抽查煤样种类分为散煤、型煤、动力用煤。检验项目及检验依据见表2。
表2 商品煤
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发分（Vdaf），%
	GB/T 212—2008

	2
	全硫（St，d），%
	GB/T 214

	3
	灰分（Ad），%
	GB/T 212—2008

	4
	磷含量（Pd），%
	GB/T 216—2003

	5
	氯含量（Cld），%
	GB/T 3558—2014

	6
	砷含量（Asd），μg/g
	GB/T 3058—2019

	7
	汞含量（Hgd），μg/g
	GB/T 16659—2024

	8
	氟含量（Fd），μg/g
	GB/T 4633—2014


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3判定规则
3.1依据标准
GB 34169-2017   商品煤质量  民用散煤
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为本次检验通过；检验项目中任一项或一项以上不符合GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》标准，则判本次检验不通过。

— 1 —

2

— 49 —

